1.大門感應卡設定

管理卡 🡪 1 🡪 新感應卡(扣) 🡪 出現編碼

2. 大門密碼設定

管理卡 🡪 3 🡪 輸入 6~12位密碼 🡪 ＃ 🡪 輸入 6~12位密碼 🡪 ＃ 🡪

🡪出現編碼

3.刪除單張感應卡

管理卡 🡪 7 🡪 輸入編碼 🡪 ＃

4刪除單個密碼.

管理卡 🡪 9 🡪 輸入編碼🡪 ＃

5.密碼開門

輕觸螢幕 🡪 輸入 6~12位密碼 🡪 ＃

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

6.房間門磁卡(扣)設定

輕觸螢幕 🡪 ＊ 🡪 輸入管理密碼 🡪 ＊ 🡪 3 🡪 ＊ 🡪 將新卡放置感應區

🡪 滴一聲ok

7.設定住戶密碼

輕觸螢幕 🡪 ＊ 🡪 輸入管理密碼 🡪 ＊ 🡪 1 🡪 ＊ 🡪 用戶輸入密碼 🡪

＊ 🡪 等待自動退出

8. 刪除房間門磁卡(扣)設定

輕觸螢幕 🡪 ＊ 🡪 輸入管理密碼 🡪 ＊ 🡪 5 🡪 ＊ 🡪嗶 #

9. 刪除房間門密碼設定

輕觸螢幕 🡪 ＊ 🡪 輸入管理密碼 🡪 ＊ 🡪 2 🡪 ＊ 🡪嗶 #

10.密碼開門

輕觸螢幕🡪輸入密碼 🡪 ＊🡪等待2秒🡪下壓把守開門

1. 大門密碼設定

管理卡 🡪 3 🡪 輸入 6~12位密碼 🡪 ＃ 🡪 輸入 6~12位密碼 🡪 ＃ 🡪

🡪出現編碼

2.大門密碼開門

輕觸螢幕 🡪 輸入 6~12位密碼 🡪 ＃

3.設定房間密碼

輕觸螢幕 🡪 ＊ 🡪 輸入管理密碼 🡪 ＊ 🡪 1 🡪 ＊🡪 用戶輸入密碼 🡪

＊ 🡪 ＃

14.房間密碼開門

輕觸螢幕🡪輸入密碼 🡪 ＊🡪等待2秒🡪下壓把守開門

1.大門密碼開門

輕觸螢幕 🡪 輸入 6~12位密碼 🡪 ＃

2.房間密碼開門

輕觸螢幕🡪輸入密碼 🡪 ＊🡪等待2秒🡪下壓把守開門